冷光牙齿美白仪性能及参数

1. 落地式设计，万向五轮移动，方便各椅位使用
2. 多功能按键显示屏，可进行蓝光美白，红光脱敏，紫光杀菌防脱敏三种模式治疗
3. 美白时间可调，每次照射10-15分钟，每个周期2-3次
4. 微电脑控制，AI智能芯片，灵敏度高，过热保护
5. 蓝光波长：450-600nm
6. 蓝光密度：200-500nm
7. 输入电压：AC100V-240V;输出电压：15V
8. 功率：≤40VA
9. 配套护目镜2副，美白剂1套