红外入侵式报警和监控盲区整改设备性能及参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、** | **入侵报警系统** |
| 1 | 红外入侵报警器 | 8-1m，110度-垂直60度 | 个 | 9 | 急诊麻醉品保险柜、门诊二层西药房麻醉药品保险柜、内科楼九层肿瘤科护士站麻醉药品保险柜、住院药房麻醉药品保险柜、外科一层ICU麻醉药品保险柜、外科二层手术室麻醉药品保险柜、医院仓库麻醉药品保险柜、肿瘤二科护士站麻醉药品保险柜 |
| 2 | 报警分机 | 4G，1000M，远程联网 | 个 | 7 | 用于各位置布控及撤防。 |
| 3 | 无线门磁探测器 | 距200M，71\*35\*15 | 个 | 20 |  |
| 4 | 入侵报警总主机 | LED屏提示190mm\*350mm，4G，1000M，远程联网 | 个 | 1 |  |
| 5 | 设备4G流量 | 每年 | 台 | 8 | 每年8设备无线流量 |
| 6 | 电源线 | rvv2\*1.0 | 米 | 50 |  |
| **二、** | **监控设备** |
| 7 | 交换机 | POE8口+2上行千兆-工业级 | 台 | 1 |  |
| 8 | 半球机 | 200万红外、拾音 | 台 | 1 | 与医院监控系统平台兼容 |
| 9 | 枪机 | 400万室外红外，含支架 | 台 | 2 | 与医院监控系统平台兼容 |
| 10 | 网线 | 六块非屏蔽 | 米 | 140 |  |
| 11 | 线管 | PVL20 | 米 | 40 |  |
| 12 | 拼接屏 | 49 | 台 | 1 | 与医院监控系统平台兼容 |
| 13 | 时间服务器 | NTPServer NTP、外置GPS+北斗天线 | 台 | 1 | 校准摄像头录像时间设备，与公共安全平台对接 |
| 14 | 硬盘 | 8T | 块 | 12 | 增加录像存储容量，现有存储容量已经不满足90天存储需求 |
| **说明：** | **入侵报警采用4G无线传输，有入侵信号触发后，消控室总主机将报警，LED屏显示触发位置，相关手机也收到信息或微信信息。以上预算包含部分摄像头位置调整。** |