|  |
| --- |
| **主要技术参数** |
| 1、鼻吸引管一个：2.5mm×110mm 无减压孔 防堵塞接头可360度旋转  2、鼻吸引管一个：2.0mm×110mm  3、鼻吸引管一个：3.5×120mm 65°大弯 无减压孔 防堵塞接头可360°旋转  4、鼻吸引管一个：2.5×110mm 65°大弯 无减压孔 防堵塞接头可360°旋转  5、蝶窦咬骨钳一把：2.0mm 上弯 70°  6、蝶窦咬骨钳一把：3.0mm 上弯40°  7、鼻探针一把：前端45°弯 17mm×220mm  8、鼻剥离器一把：3.0mm 单面 带吸引 旋转0°  9、上颌窦探针一把：前端60°弯 带吸引  10、鼻粘膜刀一把：3-4mm 双头  11、鼻中隔咬骨钳一把：咬合口  12、鼻剪一把：上介  13、鼻息肉钳一把：前后开口65°  14、鼻息肉钳一把：左右开口65°  15、筋膜压薄器一个：钳式 180mm  16、镜鞘（带水阀）一个：外径3.7-内孔3.4 配内窥镜规格3.0\*140mm 0度  17、 耳鼻喉用开口器一个：儿童用开口器 开口器框架+压舌板  18、 耳鼻喉用开口器两个：开口器框架+压舌板 |