**西门子X300PE彩超阴超探头 主要技术参数及要求**

|  |
| --- |
| **主要技术参数及要求** |
| **一、相关要求** |
| 一、基本要求1. 基本要求：提供CFDA及产品检验报告。2. 投标响应必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样为无效标；虚报和无效标一律按废标处理。3. 带有★号的技术参数有一条不符，按废标处理。二、主要用途用于早孕、产科/妇科、泌尿外科等检查三、主要基本配置西门子X300PE彩超阴超探头1把四、售后服务1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。2. 整机免费保修一年及以上。3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。六、提供三甲医院用户名单。 |
| **二、主要技术参数** |
| 1. 探头类型：凸阵2. 探头频率范围： 4.0–9.0 MMHz3. 二维可选频段：5.0、6.7、8.0MHz4. 彩色多普勒可选择频率： 4.0、5.3MHz5. 脉冲多普勒可选频段：4.0、5.3MHz6. 谐波可选频段：2.9 、3.3MHz7. 最大视野：126°8. 最大显示深度：140mm9. 阵元数：128★10. 适配机型：西门子ACUSON X300PE★11. 如果供应商不是制造商，需提供从原厂购买的凭证。★12. 质保期内探头只换不修，更换探头为原厂检测合格的原装探头，与设备完全相兼容，保证设备正常使用及运转。 |