马鞍山十七冶医院中冶华天106办公室多网接入及固话服务采购参数

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
本项目为医院 106 办公室部署政务专网、互联网、医院内网及固定电话服务。经现场勘察，该办公室无存量通信链路连通本部4楼机房，需采用光纤入室方式实现全业务接入，满足纪委专项业务及日常办公需求。
二、采购内容
打包提供以下4类服务，统一报价：
1.纪委政务专网接入服务
2.办公互联网接入服务
3.医院内部专网点对点接入服务
4.固定电话接入服务
三、技术要求
链路与设备：供应商负责端到端光缆敷设、熔接及室内规范布线；免费配置数据接入网关、语音接入设备各1台，设备产权归供应商，服务期内免费运维、故障更换。
政务专网：通过政企网关开通专属通道，配置独立静态政务 IP，符合政务网络安全管理规范，链路年可用率≥99.9%。
互联网与医院内网：均采用点对点专线直连医院本部4楼机房；内网物理隔离，支持 His、Pacs等内部业务系统访问，网络质量满足办公级标准。
固定电话：开通1门办公固话并分配标准号码，支持来电显示、本地及国内长途等基础语音功能，通话清晰无异常。
四、服务要求
合同签订后7个工作日内完成施工调试，开通全部业务。
提供7*24小时技术支持，故障30分钟内响应；工作日4小时、非工作日8小时到场处置。
服务期内全链路、设备的巡检、维修、更换均由供应商承担，无额外费用。
五、商务要求
报价方式：按年度服务费打包报价，为全费用包干价，涵盖施工、设备使用、链路租赁、安装调试、运维、税费等全部费用。
最高限价：年度服务费最高限价为8000 元 / 年，超出限价的报价作无效处理。
服务期限：服务周期 1 年；考核合格可按同等价格续签 1-2 年。
