马鞍山十七冶医院中冶华天西楼机房至双主体教学楼内网接入服务采购参数
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
为中冶华天双主体教学楼内部网络办公及业务联动需求，采购一体化网络通信服务，实现与十七冶医院内网数据互联互通，服务内容涵盖点对点数据光路铺设、医院内网接入。
二、服务内容及技术要求
实现中冶华天西楼机房至中冶华天科教楼点对点数据传输光纤线路布置，包含两端接入设备采购、安装、调试，全程采用光纤承载，确保业务数据传输稳定、安全。
3、 实施与设备要求
1.采用光缆入室方式接入楼宇指定点位，供应商负责全程光缆铺设、熔接、设备安装采购、调试及布线施工，施工需符合楼宇现场管理规范，布线规整美观。
2.跨区域布线需符合地块物管对线路的要求，同步提供免费运维、故障更换服务。
四、服务期限
设备质保期限为2年。
五、报价规则
报价按布线费总价填报，包含光缆施工、设备采购、安装调试、日常运维、故障抢修等全部费用。
六、服务保障
供应商提供7×24小时技术支持与故障响应服务，一般故障4小时内到场修复，重大故障8小时内给出解决方案；定期开展线路及设备巡检，保障服务持续稳定运行。
